1. **AMAÇ:**

GAÜN Sporium Müdürlüğü için şebekeden alınan suyu reçine tankından, tuz tankından, aktif karbon filtresinden geçirip ultraviyole ışınları yardımıyla bakterileri öldürüp, süzüp, tankta depolayıp, hidrofor pompası yardımıyla tesisin kullanım suyuna basan sistemin sağlıklı çalışmasını sağlamaktır

1. **KAPSAM:**

Müdürlüğümüze ait arıtma sistemini kapsar.

1. **SORUMLULAR:**

Teknik Servis Personeli ve İşletme Müdürü

1. **UYGULAMA:**
	1. **Kullanım**
		1. Sistem otomatik kullanım talimatına ayarlıdır.
		2. Maximum 5 bar su basar.
		3. 5 bara geldiğinde otomatik olarak durur.
	2. **Bakım**
		1. Her 90 ton su kullanımında arıtma tuzunda ters yıkama durulamadan sonra eksilme olur.250 kg her eksilmede tuz tamamlanır.
		2. Arıtma suyuna verilen chlor oranı takip edilir. Bidondaki chlor eksildikçe tamamlanır.
		3. Suyun yumuşaklığına bakılır. Renk turkuaz yeşili ise su yumuşaktır.