1. **AMAÇ:**

GAÜN Sporium Müdürlüğü için ozonlama sistemi havuzdaki bakteri oranını sıfıra indirgeyen sistemdir. Coloni ve koliform bakteri oranını bitiren sistemin sağlıklı çalışmasını sağlamaktır

1. **KAPSAM:**

Müdürlüğümüze ait ozonlama sistemini kapsar.

1. **SORUMLULAR:**

Teknik Servis Personeli ve İşletme Müdürü

1. **UYGULAMA:**
   1. **Sistemi Devreye Alma**
      1. Ozonlama tarafındaki emiş ve basma vanaları açılır.
      2. Kum filtresi tarafından bir motor açılır.
      3. Sistem devreye alınır.
      4. Ozon panosunun yanında bulunan şalter açılır.
      5. Jeneratöre (ozon) elektrik verilir.
      6. Ana pano ekranından F5 (Run) konutuna basılır.
      7. Basınç kontrol edilir. 2,5 bara yakın olunca control-local psv-on Remote konumuna getirilerek sisteme start verilir.
      8. Hava topu hep 7 seviyesinde kalmalı.
   2. **Sistemi Devreden Çıkarma**
      1. Direkt şalter indirilir.
      2. Emiş ve basma motorları kapatılır.
      3. Sistem normal filtrasyona alınır.