1. **AMAÇ:**

GAÜN Sporium Müdürlüğündeki Havuz sirkülasyon sistemi suyu pompalar vasıtasıyla kum filtresinden geçirerek dozaj pompası vasıtasıyla ilaç dozajlaması yaparak havuz suyunun canlı, parlak, pak olmasını sağlayan sistemin sağlıklı çalışmasını sağlamaktır

1. **KAPSAM:**

Müdürlüğümüze ait havuz sistemini kapsar.

1. **SORUMLULAR:**

Teknik Servis Personeli ve İşletme Müdürü

1. **UYGULAMA:**
   1. **Sistemi Devreye Alma**
      1. İki adet sirkülasyon pompasına start verilir.
      2. Pompaya start verildiği zaman denge tankından su çekilir.
      3. Kum filtresinden geçen su tekrar nozüller vasıtasıyla havuza basılır.
   2. **Bakım**
      1. Kıl tutucu filtre gövdesi sepetleri temizlenir.(Haftalık)
      2. Kum filtresindeki kum miktarına yıllık bakılır, eksilme halinde kum takviyesi yapılarak, nitrit asitle taşlaşan filtre kumunun çözülmesi sağlanır.
      3. Bir gün kimyasalla yeni kum basılmış filtre bekletilir. Sistem devreye alınmadan önce 6 dk. ters yıkama 3dk. durulama yapılır ve sistem normal devirdayım’a çevrilir.
      4. Sistem yedi gün yirmidört saat çalıştırılır.