1. **AMAÇ:**

GAÜN Sporium Müdürlüğü için Isıtma sistemi merkezi ısı santralinden gelen 130 C-140 C lik suyu eşanjör plakaları vasıtasıyla suyun sıcaklığını tesisin ısıtma suyuna sıcaklığı transfer ederek tesisin, boylerin(duşların) ve havuzun ısıtılmasını sağlayan sistemin sağlıklı çalışmasını sağlamaktır

1. **KAPSAM:**

Müdürlüğümüze ait ısıtma sistemini kapsar.

1. **SORUMLULAR:**

Teknik Servis Personeli ve İşletme Müdürü

1. **UYGULAMA:**
   1. **Sistemi Devreye Alma**
      1. Isıtma pompalarına start verilir.
      2. Eşanjör vasıtasıyla alınan su serpantinlere sevk edilir.
      3. Serpantinlere sevk edilen suyun sıcaklığı vantilatör vasıtasıyla alınarak tesis içerisine sevk edilir.
   2. **Sistemi Devreden Çıkarma**
      1. Isıtma pompaları devre dışı bırakılır.
      2. Vantilatör motorları devre dışı bırakılır.
   3. **Bakım**
      1. Isıtma sistemi pislik tutucular temizlenir.
      2. Klima santrali içerisindeki filtreler temizlenir.