1. **AMAÇ:**

GAÜN Sporium Müdürlüğü için Isıtma sistemi merkezi ısı santralinden gelen 130 C-140 C lik suyu eşanjör plakaları vasıtasıyla suyun sıcaklığını tesisin ısıtma suyuna sıcaklığı transfer ederek tesisin, boylerin(duşların) ve havuzun ısıtılmasını sağlayan sistemin sağlıklı çalışmasını sağlamaktır

1. **KAPSAM:**

Müdürlüğümüze ait ısıtma sistemini kapsar.

1. **SORUMLULAR:**

Teknik Servis Personeli ve İşletme Müdürü

1. **UYGULAMA:**
	1. **Sistemi Devreye Alma**
		1. Isıtma pompalarına start verilir.
		2. Eşanjör vasıtasıyla alınan su serpantinlere sevk edilir.
		3. Serpantinlere sevk edilen suyun sıcaklığı vantilatör vasıtasıyla alınarak tesis içerisine sevk edilir.
	2. **Sistemi Devreden Çıkarma**
		1. Isıtma pompaları devre dışı bırakılır.
		2. Vantilatör motorları devre dışı bırakılır.
	3. **Bakım**
		1. Isıtma sistemi pislik tutucular temizlenir.
		2. Klima santrali içerisindeki filtreler temizlenir.